СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК Директор МБОУБГО СОШ №5

\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Тучин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Кованев

« « 2017 « « 2017

Протокол № 11.2017 Приказ №………...11 2017

**ПОРЯДОК ОБЕСТОЧИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯВ СЛУЧАЕ**

**ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА**

**И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ**

**Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании**

**рабочего дня.**

1.Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной

безопасности и охраны труда.

2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.

3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на

корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции,

самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов

оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от

электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному

руководителю и до устранения неисправности не включать.

4. При возникновении пожара необходимо:

- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о

ситуации вышестоящему персоналу;

- обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;

- приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и

электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными и порошковыми огнетушителями.

5. Нахождение электрощитов в школе:

Центральный щит – под лестницей центрального входа школы.

На каждом этаже свой щиток на половину этажа.

6. В случае возгорания необходимо определить нужный щит и отключить его

7. Если доступ к поэтажным щитам затруднен, необходимо отключить рубильник главного щита

8. Если невозможно отключить рубильник главного щита, то необходимо сообщить дежурному РЭС по телефону  +7 (47354) 3-01-05

9. При возгорании отдельного прибора необходимо немедленно отключить его от сети

10. В случае возникновения пожара в электропроводке или электроприборах нельзя их тушить

водой или углекислотным огнетушителем. Только порошковыми огнетушителями

11.В случае возникновения пожара все работники должны произвести немедленное обесточивание

(вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов в том

помещении, в котором они находятся. При наличии в помещении «автоматов» произвести их

обесточивание.

12.После окончания рабочего времени все работники должны произвести обесточивание (вынуть

вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов во всех

помещениях, в которых они находились в течение рабочего времени, за исключением дежурного

освещения и пожарной сигнализации. При наличии в помещении «автоматов» можно произвести

только их обесточивание и не вынимать вилки из розеток.